附件1

食堂“明厨亮灶”监控设备采购

技术参数要求

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 规格型号及详细配置 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| 1 | 监控摄像机 |

|  |
| --- |
| 200万像素，1/2.7”CMOS ICR日夜型半球型网络摄像机最高分辨率可达1920×1080@25fps支持smart265编码采用高效红外灯，使用寿命长,照射距离可达20-30米支持smart IR，防止夜间红外过曝ICR红外滤片式自动切换，实现真正的日夜监控支持日夜两套参数独立配置 支持3D数字降噪，支持120dB真宽动态 支持智能报警：越界侦测,区域入侵侦测 支持PoE供电功能  |
|
|
|
|
|
|
|
|
|

 | 台 | 87 |  |
| 2 | 硬盘录像机 | 支持256M网络宽带，32路网络视频输入，视频解码格式H.265//H.264。6T 4盘位SATA接口。 | 台 | 3 | 满足系统要求 |
| 3 | 硬盘 | 要求监控记录保存天数在15天以上 |  |  |  |
| 4 | 交换机 | 国内知名品牌，千兆网络POE供电，可网管 |  |  | 满足系统要求 |
| 5 | 机柜 | 600\*600\*600cm | 台 | 3 | 满足系统要求 |
| 6 | 网线 | 国标超五类 |  |  |  |
| 7 | 辅材 | 符合国家技术标准 |  |  |  |
| 说明：1.供货期限要求：所有采购设备务必于规定日期前安装、调试完毕、验收合格。 2.所有设备售后服务和质量保证等由应标单位自行阐述。 |